+Clear Arb Wfrm(Handle, iIndex)

+Config Arb Wfrm(Handle, sName, sWaveformHandle, dGain, dOffset)

+Config Arb Wfrm SRat(Handle, dSampleRate)

+Create Arb Wfrm(Handle, sName, iSize, dData[])

+Get Arb Wfrm()

+Create Signal( )

+Broadcast Arb Wfrm()